[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor description

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} description TEXTLINE`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} description`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor description（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q