### IPv6マルチキャスト

一般設定 PIM MLD

#### 一般設定

clear ipv6 mroute（特権EXECモード）
clear ipv6 mroute statistics（特権EXECモード）
ipv6 multicast route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 multicast route-limit（グローバルコンフィグモード）
ipv6 multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mif（非特権EXECモード）
show ipv6 mroute（非特権EXECモード）

#### PIM

clear ipv6 mroute pim sparse-mode（特権EXECモード）
clear ipv6 pim sparse-mode bsr rp-set（特権EXECモード）
ipv6 pim bsr-border（インターフェースモード）
ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim crp-cisco-prefix（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim dr-priority（インターフェースモード）
ipv6 pim exclude-genid（インターフェースモード）
ipv6 pim ext-srcs-directly-connected（インターフェースモード）
ipv6 pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ipv6 pim hello-interval（インターフェースモード）
ipv6 pim ignore-rp-set-priority（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim jp-timer（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim register-rate-limit（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim register-rp-reachability（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim register-source（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim register-suppression（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp embedded（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-register-kat（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
ipv6 pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim ssm（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim unicast-bsm（インターフェースモード）
service pim6（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode local-members（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode mroute（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode neighbor（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode nexthop（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

#### MLD

clear ipv6 mld（特権EXECモード）
ipv6 mld（インターフェースモード）
ipv6 mld last-member-query-count（インターフェースモード）
ipv6 mld last-member-query-interval（インターフェースモード）
ipv6 mld querier-timeout（インターフェースモード）
ipv6 mld query-interval（インターフェースモード）
ipv6 mld query-max-response-time（インターフェースモード）
ipv6 mld robustness-variable（インターフェースモード）
ipv6 mld static-group（インターフェースモード）
ipv6 mld version（インターフェースモード）
show ipv6 mld groups（非特権EXECモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）