[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# sample-size

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# sample-size <1-100>`

`(config-linkmon-probe)# no sample-size`

対象リンク監視プローブ（ICMP）において、レイテンシーとジッターの計算に使用する調査パケットの数（サンプル数）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5。

### パラメーター

`<1-100>` | レイテンシーとジッターの計算に使用する調査パケットの数（サンプル数）。省略時は5

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sample-size（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q