[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# set community

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# [no] set community COMMUNITIES [additive]`

`(config-route-map)# [no] set community none`

（BGP用）ルートマップエントリーにset community節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset community節を削除する。
set community節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーのCOMMUNITIES属性を指定したコミュニティー値で置き換える。あるいは、COMMUNITIES属性に指定したコミュニティー値を付加する。

### パラメーター

`COMMUNITIES :=` | `{AA:NN|no-export|no-advertise|local-as|internet} ...`
| コミュニティー値。スペース区切りで複数指定が可能
| `AA:NN` | コミュニティー値。通常、AAはAS番号、NNはAS内で一意のコミュニティー番号とするのが一般的。AA、NNとも1～65534の範囲で指定する
| `no-export` | Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT」（65535:65281）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のASに通知してはならない（同一ASコンフェデレーション内の他のサブASには通知できる）
| `no-advertise` | Well-knownコミュニティー「NO_ADVERTISE」（65535:65282）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のBGPピアに通知してはならない
| `local-as` | Well-knownコミュニティー「NO_EXPORT_SUBCONFED」（65535:65283）。このコミュニティー値を持つ経路は、他のASに通知してはならない（同一ASコンフェデレーション内の他のサブASにも通知できない）
| `internet` | コミュニティー値「0:0」
`additive` | COMMUNITIES属性に指定値を追加する場合に指定する。省略時はCOMMUNITIES属性の値を置き換える
`none` | COMMUNITIES属性を削除する場合に指定する

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set community（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q