[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 rip split-horizon

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-if)# ipv6 rip split-horizon [poisoned]`

`(config-if)# no ipv6 rip split-horizon`

該当IPv6インターフェースでRIPngのスプリットホライズンアルゴリズムを有効にする。
no形式で実行した場合はスプリットホライズンアルゴリズムを無効にする。
初期設定はスプリットホライズン有効（ポイズンリバースあり）。

### パラメーター

`poisoned` | スプリットホライズンとともにポイズンリバースを有効にするとき指定する。省略時はスプリットホライズンのみでポイズンリバースは無効となる

### 使用例

■ vlan20インターフェースでRIPngのスプリットホライズンを無効にする。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 rip split-horizon ↓

■ vlan20インターフェースでRIPngのスプリットホライズン（ポイズンリバースなし）を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 rip split-horizon ↓

■ vlan20インターフェースでRIPngのスプリットホライズン（ポイズンリバースあり）を有効にする。これが各インターフェースの初期設定。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 rip split-horizon poisoned ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 rip split-horizon（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 router rip（インターフェースモード）
show ipv6 rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q