[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 nd proxy interface

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd proxy interface IFNAME`

`(config-if)# no ipv6 nd proxy`

対象インターフェースにおいて、IFNAMEパラメーターで指定したインターフェースへのNDプロキシーを有効にする。
no形式で実行した場合は、NDプロキシーを無効にする。
初期設定は無効。
NDプロキシーは、対象インターフェースで受信したICMPv6の近隣要請（NS）パケットに対し、本製品自身のMACアドレスで近隣通知（NA）パケットを代理応答する機能。
代理応答は、IFNAME上で該当端末のアドレスを解決できた場合にのみ行われる（NS受信時に該当Neighborが登録済みだった場合はただちに代理応答。未登録の場合は本製品自身がIFNAMEからNSパケットを送信して解決を試み、成功した場合にのみ代理応答する）。

### パラメーター

`IFNAME` | 端末が存在するインターフェース

### 使用例

■ eth1インターフェースでNDプロキシーを有効にし、eth0上の端末に対するeth1側からのNSパケットに代理応答するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 nd proxy interface eth0 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能は、NTT東日本/NTT西日本のフレッツ 光ネクストを利用したIPv6接続環境で使用するための機能。他の用途での使用はサポート対象外なので、設定例集 #45 「フレッツ 光ネクスト IPv6インターネット接続（IPv6 IPoE、RA方式）」 などにしたがって設定すること。
■ NDプロキシーを使用するためには、外側、内側両方のインターフェースでIPv6を有効にしておく必要がある。
■ NDプロキシーでは、外側インターフェースと内側インターフェースを1対1で関連付ける構成だけをサポートする。
■ NDプロキシーは、Ethernet（802.1Qサブインターフェースを含む）、ブリッジインターフェースでのみサポート。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd proxy interface（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q