[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# stoat collector enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] stoat collector enable`

STOATコレクター機能（STOATソースからデバイス情報を受信して集約し、AT-Vista Manager EXに提供する機能）を有効にする。
no形式で実行した場合はSTOATコレクター機能を無効にする。
初期状態は無効。

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stoat collector enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）
stoat collector key（グローバルコンフィグモード）
stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）
show stoat collector（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q