[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# move rule

モード: ファイアウォールモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`(config-firewall)# move rule <1-65535> to <1-65535>`

指定したファイアウォールルールのルール番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535> to <1-65535>` | 変更前と変更後のルール番号。変更前のルール番号が存在しない場合、および、変更後のルール番号が他のルールによって使用されている場合はエラーになる

### 使用例

■ ファイアウォールルール「20」のルール番号を「10」に変更する。

    awplus(config)# firewall ↓
    awplus(config-firewall)# move rule 20 to 10 ↓

### コマンドツリー

    firewall (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- move rule（ファイアウォールモード）

### 関連コマンド

rule（ファイアウォールモード）
show firewall rule（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q