[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ssh client port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`# ssh client port <1-65535>`

`# no ssh client port`

SSHクライアントにおける接続先TCPポート番号の省略時値（sshコマンドで接続先サーバーのTCPポートが指定されなかった場合に使用するポート番号）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | 接続先TCPポートの省略時値。初期値は22

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定は現在の端末セッション（CLIセッション）でのみ有効なため、CLIからログアウトすると失われる（CLIにログインした直後はつねに初期値が適用される）。
■ 本コマンドはsshコマンドだけでなく、copyコマンドでSCP、SFTPを使用する場合にも適用される。

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
show ssh client（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q