[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor interface

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor X:X::X:X interface IFNAME`

（IPv6）指定したBGPピアとの通信に用いるインターフェースを指定する。
no形式で実行した場合はインターフェースの指定を削除する。
本コマンドはIPv6 BGPピアをリンクローカルアドレスで指定する場合にのみ必要。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

■ vlan10上のIPv6 BGPピアfe80::5を設定する。BGPピアをリンクローカルアドレスで指定する場合は、neighbor remote-asコマンドでIPv6アドレスを指定するだけでなく、本コマンドでインターフェース名を指定する必要もあることに注意。

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# neighbor fe80::5 remote-as 65010 ↓
    awplus(config-router)# neighbor fe80::5 interface vlan10 ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor interface（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor remote-as（BGPモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q