[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# interval

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# interval <100-10000>`

`(config-linkmon-probe)# no interval`

対象リンク監視プローブにおける調査パケットの送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は指定した初期値に戻る。
初期値は1000ミリ秒（1秒）。

### パラメーター

`<100-10000>` | 送信間隔（ミリ秒）。省略時は1000

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- interval（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q