[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# stoat destination

モード: グローバルコンフィグモード --> STOAT送信先モード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] stoat destination {A.B.C.D | HOSTNAME | X:X::X:X} [vrf VRFNAME]`

STOATソースにおいて、デバイス情報の送信先（STOATコレクター）を登録し、同送信先に関する設定を行うためのSTOAT送信先モードに移動する。あるいは、登録済みのSTOATコレクターの設定を変更するため、STOAT送信先モードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したSTOATコレクターの登録を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス
`HOSTNAME` | ホスト名
`X:X::X:X` | IPv6アドレス
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 使用例

■ STOATコレクター10.0.0.1を登録する。

    awplus(config)# stoat destination 10.0.0.1 ↓
    awplus(config-stoat-dest)#

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。
■ STOATコレクターは4台まで登録可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stoat destination（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- description（STOAT送信先モード）
             +- key（STOAT送信先モード）
             +- name-check（STOAT送信先モード）
             +- shutdown（STOAT送信先モード）
             +- trustpoint（STOAT送信先モード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
stoat collector enable（グローバルコンフィグモード）
stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）
stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q