[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 pim bsr-border

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ipv6 pim bsr-border`

（PIM-SMv6）対象インターフェースにおいて、ブートストラップメッセージをブロックする（送受信を行わない）ように設定する。これは、対象インターフェースをPIM-SMv6ネットワークの末端（境界）にするための設定。
no形式で実行した場合は、ブートストラップメッセージのブロックを解除する。
初期設定ではブートストラップメッセージをブロックしない。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim bsr-border（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q