[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip pim register-source

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim register-source {A.B.C.D|IFNAME}`

`(config)# no ip pim register-source`

（PIM-SM）Registerメッセージ送信時の始点IPアドレスを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、送信者にもっとも近いインターフェース（RPFインターフェース）のIPアドレスを使用する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPアドレス
`IFNAME` | インターフェース名。Registerメッセージの送信時には、指定したインターフェースのIPアドレスが始点IPアドレスとして使われる

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。
■ 本コマンドで指定するIPアドレスは、ランデブーポイント（RP）から到達可能なアドレスでなくてはならない。これは、RPがRegister-Stopメッセージを送信するときに、このアドレスを終点アドレスに設定するため。ループバックインターフェースのアドレスを指定してもよいが、その場合は該当アドレスへの経路を適切に通知しておくこと。
■ 本コマンドで指定するIPアドレス（インターフェース）では、PIM-SMが有効になっていなくてもよい。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim register-source（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q