[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# lifetime

モード: IPsecプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-ipsec-profile)# lifetime seconds <300-31449600>`

`(config-ipsec-profile)# no lifetime seconds`

対象IPsecプロファイルにおけるIPsec SAの有効期間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値（本コマンド未設定時の値）は28800秒。

### パラメーター

`seconds <300-31449600>` | IPsec SAの有効期間（秒）。指定時間が経過すると、IPsec SAは再ネゴシエートされる。本コマンド未設定時は28800秒

### 使用例

■ カスタムIPsecプロファイルsampleにおけるIPsec SAの有効期間を43200秒に設定する。

    awplus(config)# crypto ipsec profile sample ↓
    awplus(config-ipsec-profile)# lifetime seconds 43200 ↓

■ カスタムIPsecプロファイルsampleにおけるIPsec SAの有効期間を初期値の28800秒に戻す。

    awplus(config)# crypto ipsec profile sample ↓
    awplus(config-ipsec-profile)# no lifetime seconds ↓

### コマンドツリー

    crypto ipsec profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lifetime（IPsecプロファイルモード）

### 関連コマンド

show ipsec profile（特権EXECモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q