[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel openvpn route

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn route ENTITY`

`(config-if)# no tunnel openvpn route`

対象OpenVPNトンネルインターフェースに接続してきたOpenVPNクライアントに対し、指定したエンティティー定義内のサブネットとホストへの経路を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合はエンティティー定義内経路の通知を無効にする。
初期設定は無効。
詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`ENTITY` | エンティティー名（show entityで一覧表示可能）

### 使用例

■ OpenVPNトンネルインターフェースtunnel0において、エンティティー定義「ovpn_routes」に含まれるサブネット、ホストへの経路を通知するよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel openvpn route ovpn_routes ↓

### 注意・補足事項

■ エンティティー定義内の経路が通知されるのはOpenVPNクライアントが接続してきたときだけ。OpenVPNクライアントの接続中にエンティティー定義の内容を変更しても経路情報の更新通知は行われない。変更後に新規接続してきたOpenVPNクライアントには新しい経路情報が通知される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn route（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
show entity（特権EXECモード）
zone（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q