[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip directed-broadcast

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# [no] ip directed-broadcast`

対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。
初期設定は転送しない。

### 使用例

■ 他のインターフェースからeth0へのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。たとえば、eth0配下のネットワークが172.16.20.0/24なら、eth0へのディレクティドブロードキャストパケットは、終点IPアドレス172.16.20.255を持つIPパケットとなる。

    awplus(config)# interface eth0 ↓
    awplus(config-if)# ip directed-broadcast ↓

■ eth0にディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。

    awplus(config)# interface eth0 ↓
    awplus(config-if)# no ip directed-broadcast ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip directed-broadcast（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q