[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# type ping-poll

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type ping-poll <1-100> DIRECTION`

Pingポーリングトリガーを作成する。
Pingポーリングトリガーは、監視対象機器への到達性が失われるか、回復するかしたときに起動される。

### パラメーター

`<1-100>` | PingポーリングID
`DIRECTION :=` | `{up|down}`
| 起動条件
| `up` | 監視対象機器への到達性が回復したとき
| `down` | 監視対象機器への到達性が失われたとき

### 使用例

■ Pingポーリング設定「1」の監視対象機器への到達性が失われたときに起動するPingポーリングトリガー「5」を作成する。

    awplus(config)# trigger 5 ↓
    awplus(config-trigger)# type ping-poll 1 down ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type ping-poll（トリガーモード）

### 関連コマンド

ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show trigger（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q