[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show atmf authorization pending

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf authorization pending [detail] [area NAME & node NAME]`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、認証を要求しているノードの情報を表示する。
セキュアモード無効時はエラーとなる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示させたいときに指定する
`area NAME` | AMFエリア名
`node NAME` | AMFノード名

### 使用例

■ 通常表示。

    SBx81a# show atmf authorization pending ↓

      Pending Authorizations:

      A Requests:
      Node Name             Product           Parent Node         Interface
    ------------------------------------------------------------------------------
      FSW241                x210-9GT          SBx81a              port1.2.9
      FSW242                x510-52GTX        SBx81a              sa1

■ 詳細表示。

    SBx81a# show atmf authorization pending detail ↓

### 関連コマンド

atmf authorize（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q