[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# egress interface

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# egress interface IFNAME`

`(config-linkmon-probe)# no egress interface`

対象リンク監視プローブにおける調査パケットの送出インターフェースを指定する。
no形式で実行した場合は送出インターフェースの設定を削除する。
初期状態は未設定。
調査パケットの送信先（destination）への経路が複数存在している場合は、プローブごとに本コマンドで送出インターフェースを明示的に設定する必要がある。
未設定時は、通常の転送判断にしたがいシステムが送出インターフェースを自動選択する。
また、本コマンドで指定するインターフェースは装置上に設定済みかつ稼働状態になっている必要がある。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。PPPインターフェース、トンネルインターフェース、802.1Qトンネルサブインターフェース、Ethernetインターフェース、802.1Q Ethernetサブインターフェースのみ指定可能

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- egress interface（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

destination（リンク監視プローブモード）
ip-version（リンク監視プローブモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）
source（リンク監視プローブモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q