[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# probe packets

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# probe packets <0-10>`

`(dhcp-config)# no probe packets`

DHCPのリース期間を調査するために送信するパケット数を設定する。
初期設定は5。

### パラメーター

`<0-10>` | DHCPのリース期間を調査するために送信するパケット数

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dhcp pool P2 ↓
    awplus(dhcp-config)# probe packets 2 ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- probe packets（DHCPモード）

### 関連コマンド

probe enable（DHCPモード）
probe timeout（DHCPモード）
probe type（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q