[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ips categories

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`# show ips categories`

侵入防御（IPS）機能に組み込まれているIPSカテゴリーデータベースの内容（IPSカテゴリー名）と、各カテゴリーに対するアクションの設定内容を表示する。

### 使用例

■ 侵入防御（IPS）機能に組み込まれているIPSカテゴリーデータベースの内容（IPSカテゴリー名）と、各カテゴリーに対するアクションの設定内容を表示する。

    awplus# show ips categories ↓
    Category (* = invalid)       Action
    ---------------------------------------
      active-ftp                 alert
      checksum                   alert
      ftp-bounce                 alert
      gre-decoder-events         alert
      http-events                alert
      icmp-decoder-events        alert
      ip-decoder-events          alert
      ppp-decoder-events         alert
      smtp-events                alert
      stream-events              alert
      udp-decoder-events         alert

■ アドバンスドIPS有効時は以下のように表示される。

    awplus# show ips categories ↓

    Rule Statistics:
     Usage:             35657/39383
     Alert:             35657
     Deny:              0
     Disable:           3726

       Category (* = invalid)    Action     Rules
    ----------------------------------------------------
       3coresec                  alert      29
       active-ftp                alert      2
       activex                   disable    242
       attack-response           alert      583
       botcc                     alert      25
       chat                      disable    74
       checksum                  alert      7
       ciarmy                    alert      100
       current-events-major      alert      9621
       current-events-minor      disable    879
       ...

### 関連コマンド

category action（IPSモード）
ips（グローバルコンフィグモード）
protect（IPSモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q