[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# l3-filtering enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-if)# [no] l3-filtering enable`

対象ソフトウェアブリッジでブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを有効にする。
no形式で実行した場合はブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドを設定することにより使用可能となる機能は以下のとおり。

- ファイアウォール
- NAT
- QoS

> Note

> > 上記以外のUTM機能を実行している装置上では、トラフィック制御とUTMの両方にCPUリソースを必要とするため、本コマンドを有効にすることはおすすめできません。

### 使用例

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを有効にする。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# l3-filtering enable ↓

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でブリッジされるL3トラフィックに対するフィルタリングを無効に戻す。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# no l3-filtering enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- l3-filtering enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

bridge（グローバルコンフィグモード）
ip address dhcp（インターフェースモード）
ip tcp adjust-mss（インターフェースモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q