[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ip pim sparse-mode rp-hash

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim sparse-mode rp-hash A.B.C.D`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）選出候補を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | マルチキャストグループアドレス

### 使用例

■ 静的設定のとき

    awplus> show ip pim sparse-mode rp-hash 239.100.100.100 ↓
        RP: 192.168.40.1

■ 動的設定のとき

    awplus> show ip pim sparse-mode rp-hash 239.1.2.3 ↓
        RP: 192.168.30.254
        Info source: 192.168.30.254, via bootstrap

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q