[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show nat rule config-check

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / NAT

`# show nat rule [<1-65535>] config-check`

NATルールが有効かどうかをチェックし、無効な場合はその理由を表示する。
NATルールの指定にはエンティティーとアプリケーションの両定義を使用するが、これらの定義が不完全な場合（指定したアプリケーションやエンティティーが未定義である、アプリケーション定義でIPプロトコルが未指定、など）、該当ルールは有効にならないので注意。無効なルールはどのトラフィックにもマッチしない。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。指定時は該当ルールだけをチェックする。省略時はすべてのルールをチェックする

### 使用例

■ NATルールが有効かどうかチェックする。

    awplus# show nat rule config-check ↓
    Rule 30:
      "dst" entity must exist, and have exactly one IPv4 address

この例では、次の理由によりルール「30」が無効であることが示されている。NATの動作において、無効なルールはどのトラフィックにもマッチしない。

- ルール内で指定した転送先ホストの定義が存在しない、あるいは、転送先ホスト定義に複数のIPv4/IPv6アドレスが関連付けられている。

次の例では、すべてのルールが有効であることが示されている。

    awplus# show nat rule config-check ↓
    All rules are valid

### 関連コマンド

rule（NATモード）
show nat rule（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q