[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor shutdown

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} shutdown`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループを無効化し、該当ピアとのBGPセッションを切断する。
no形式で実行した場合はBGPピアまたはBGPピアグループを有効化し、該当ピアとのBGPセッションを再開する。
neighbor remote-asコマンドで設定した直後のBGPピアは有効。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 使用例

■ BGPピア10.10.10.5とのセッションを切断し、その後再開する。

    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 shutdown ↓
    awplus(config-router)# no neighbor 10.10.10.5 shutdown ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor shutdown（BGPモード）

### 関連コマンド

clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q