[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip rip authentication mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-if)# ip rip authentication mode {md5|text}`

`(config-if)# no ip rip authentication mode`

対象インターフェースでRIPバージョン2を使う場合の認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は初期値（簡易パスワード認証）に戻る。

### パラメーター

`md5` | 鍵付きMD5によるメッセージダイジェスト認証
`text` | 簡易パスワード認証。初期値

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip rip authentication mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication string（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
key-string（キーチェーン・キーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q