[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel source

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / トンネルインターフェース

`(config-if)# tunnel source {A.B.C.D|X:X::X:X|IFNAME}`

`(config-if)# no tunnel source`

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では始点アドレス未指定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | デリバリーパケットの始点IPv4アドレス。デリバリープロトコルがIPv4（IPsec over IPv4、L2TPv3 over IPv4、GRE over IPv4、マルチポイントGRE）のときだけ有効
`X:X::X:X` | デリバリーパケットの始点IPv6アドレス。デリバリープロトコルがIPv6（IPsec over IPv6、L2TPv3 over IPv6、GRE over IPv6、IPv4 over IPv6）のときだけ有効
`IFNAME` | デリバリーパケットの始点アドレスを持つインターフェース

### 使用例

■ IPsec over IPv4トンネルインターフェースtunnel0の始点IPアドレスを指定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4 ↓
    awplus(config-if)# tunnel source 10.1.1.1 ↓

■ GREトンネルインターフェースtunnel1の始点アドレスをインターフェース名で指定する。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode gre ↓
    awplus(config-if)# tunnel source ppp0 ↓

■ GREトンネルインターフェースtunnel1の始点アドレスを未指定に戻す。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# no tunnel source ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel source（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）
tunnel mode ipsec（インターフェースモード）
tunnel mode ipv6（インターフェースモード）
tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q