[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ptp port

モード: 特権EXECモード --> 任意のモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`# show ptp port`

PTP機能が有効なポートの設定およびステータス情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show ptp port ↓
    ================================================================================
    % Transparent clock
    Global Enable                             :  Enabled
    Clock Identity                            :  00:0c:25:ff:fe:03:92:47
    Port Number                               :  1 (Interface port1.0.1)
    Peer Delay Request Interval (log base 2)  :  1
    Peer Mean Path Delay                      :  0
    Faulty Flag                               :  False
    ================================================================================
    % Transparent clock
    Global Enable                             :  Enabled
    Clock Identity                            :  00:0c:25:ff:fe:03:92:47
    Port Number                               :  2 (Interface port1.0.2)
    Peer Delay Request Interval (log base 2)  :  1
    Peer Mean Path Delay                      :  0
    Faulty Flag                               :  False

### 関連コマンド

clock-port（インターフェースモード）
ptp global（グローバルコンフィグモード）
ptp-clk（グローバルコンフィグモード）
show ptp data transparent（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L