[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ntp associations

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`> show ntp associations`

NTPサーバー間の同期に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ntp associations ↓
     remote          refid           st t when poll reach    delay   offset    disp
    -------------------------------------------------------------------------------
    *ntp.example.jp
                     172.16.117.17    5 u    8   64    17    0.267    0.007   0.000
    * system peer, # backup, + candidate, - outlier, x false ticker

表 1
remote | NTPサーバーのIPアドレス。記号の意味は次のとおり * 現在同期中 # 同期可能だが現在は不使用 + 同期対象候補 - 同期対象外 x 他のピアとの差が大きいため不使用 無印 その他の利用で不使用（接続不可、パケット破棄、サンプル過少など）
refid | NTPサーバーの同期先（IPv4の場合はIPアドレス、IPv6の場合はアドレス全体のMD5ハッシュ値の先頭32ビット）
st | NTPサーバーの階層レベル（Stratum）
t | NTPサーバーのタイプ（u = サーバー、l = ローカルクロック、s = 対称ピア）
when | NTPサーバーからのパケットを最後に受信してからの経過時間
poll | NTPポールパケットの送信間隔
reach | NTPサーバーとの過去8回分の通信状態を8進表記のビット列で示す（各ビットは1 = 成功、0 = 失敗）
delay | 本製品・NTPサーバー間の往復遅延時間
offset | オフセット値（時刻のずれ）
disp | 分散

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L