[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match ip-precedence

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match ip-precedence <0-7>`

`(config-cmap)# no match ip-precedence`

対象クラスマップにmatch ip-precedence節を追加する。すでにmatch ip-precedence節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch ip-precedence節を削除する。
match ip-precedence節は、IP/IPv6ヘッダーの優先度（precedence）フィールド値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。
優先度フィールドとは、IPではTOSフィールドの先頭3ビット、IPv6ではTraffic Classフィールドの先頭3ビットを指す。

### パラメーター

`<0-7>` | IP/IPv6ヘッダーの優先度（precedence）フィールド値

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match ip-precedence（クラスマップモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L