[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport port-security violation

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# switchport port-security violation {protect|shutdown}`

`(config-if)# no switchport port-security violation`

対象スイッチポートにおいて、ポートセキュリティーの不正パケット受信時の動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。
ポートセキュリティー有効時、未学習の送信元MACアドレスを持つパケットをswitchport port-security maximumコマンドで指定した制限値を超えて受信した場合、本コマンドで指定したアクションが実行される。

### パラメーター

`protect` | 受信パケットを破棄する（別名：DISCARD）。初期値
`shutdown` | 受信パケットを破棄し、ポートを無効化する（別名：DISABLE）

### 注意・補足事項

■ shutdownアクション実行時のログメッセージはinformationalレベルなので、log(filter)コマンドを使ってinformationalレベルのログが記録されるようログフィルターの設定を行うこと。初期設定では、メモリー上に保存されるbufferedログ、permanentログともに、informationalレベルのログは記録されないので注意。たとえば、bufferedログにinformationalレベルのログを記録したいときは次のようにする。

    awplus(config)# log buffered level informational ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport port-security violation（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show port-security interface（特権EXECモード）
show port-security intrusion（特権EXECモード）
switchport port-security（インターフェースモード）
switchport port-security aging（インターフェースモード）
switchport port-security maximum（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L