[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping source-timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# ip igmp snooping source-timeout <0-86400>`

`(config)# no ip igmp snooping source-timeout`

IGMP Snoopingにおいて、マルチキャストトラフィックの受信によって生成される未登録マルチキャストグループのエントリー保持時間を、IGMP Reportの受信によって生成される通常のマルチキャストグループとは別に設定する機能を有効化する。
no形式で実行した場合は本機能を無効化し、未登録マルチキャストグループに対して通常のマルチキャストグループと同じ保持時間を適用する。
初期設定は無効。
なお、インターフェースモードのip igmp snooping source-timeoutコマンド（インターフェースモード）でVLANインターフェース固有の設定がなされている場合、該当VLANにおいては、本コマンドの全体設定ではなくVLAN固有設定が使用される。VLAN固有の設定がされていない場合は、本コマンドの全体設定が使用される。

### パラメーター

`<0-86400>` | 未登録マルチキャストグループの保持時間。0は無期限に保持する（削除しない）ことを意味する。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを0に設定している場合、未登録マルチキャストグループを削除するにはclear ip igmpコマンドを使う。
■ 本コマンドの設定は、本コマンドの実行後に生成されるエントリーにだけ影響し、既存のエントリーには影響しない。本コマンドの設定をすべてのエントリーに適用したい場合は、clear ip igmpコマンドで既存エントリーをいったん削除すること。
■ 本コマンドは、マルチキャストトラフィックの送信者だけが存在し、受信者は存在しないネットワークでのみ使用可能。マルチキャスト受信者（IGMPホスト）の存在するネットワーク（インターフェース）では使用しないこと。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp snooping source-timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear ip igmp（特権EXECモード）
ip igmp snooping source-timeout（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping source-timeout（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L