[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clock-port

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config-if)# [no] clock-port`

対象インターフェースでPTP機能を有効にする。
no形式で実行した場合はPTP機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# clock-port ↓

### 注意・補足事項

■ インターフェース上で本コマンドを実行したときに下記のメッセージが表示された場合は、ptp global、ptp-clkのいずれかの設定が不足している。先にptp global、ptp-clkコマンドを設定してから、本コマンドを実行しなおすこと。

    Precision Time Protocol can not be configured on an interface until PTP is globally configured.

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- clock-port（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ptp global（グローバルコンフィグモード）
ptp-clk（グローバルコンフィグモード）
show ptp data transparent（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L