[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree bpdu

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree bpdu {discard|forward|forward-untagged-vlan|forward-vlan}`

システム全体でSTP、RSTP、MSTP機能が無効なときに受信したBPDUパケットの処理方法を変更する。
初期設定はdiscard（破棄）。

### パラメーター

`discard` | 受信したBPDUパケットをすべて破棄する。初期設定
`forward` | 受信したBPDUパケットをVLANに関係なくすべてのポートに転送する
`forward-untagged-vlan` | 受信したBPDUパケットを同一VLAN内のタグなしポートにだけ転送する
`forward-vlan` | 受信したBPDUパケットを同一VLAN内のすべてのポートに転送する。また、転送先ポートがタグなし、タグ付きにかかわらず、BPDUパケットはタグなしで出力される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree bpdu（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L