[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth radius send service-type

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth radius send service-type`

ポート認証機能において、RADIUSサーバーにService-Type属性を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、Service-Type属性の通知を停止する。
初期設定は通知しない。
本コマンド有効時は、ポート認証機能に関連してRADIUSサーバーに送信するすべての認証用パケットにService-Type属性が付加され、どの認証方式を使っているのかを通知する。
無効時には、Service-Type属性が付加されないため、どの認証方式を使っているかは通知しない。
Service-Type属性の通知を有効にした場合、各認証方式に対応するService-Type属性と数値は以下のように示される。

認証方式 | Service-Type属性値＝数値
802.1X認証 | Service-Type (6) = Framed (2)
MACベース認証 | Service-Type (6) = Call-Check (10)
Web認証 | Service-Type (6) = Outbound (5)

### 使用例

■ RADIUSサーバーに対して、Service-Type属性の通知を有効にする。

    awplus(config)# auth radius send service-type ↓

■ RADIUSサーバーに対して、Service-Type属性の通知を無効にする。

    awplus(config)# no auth radius send service-type ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth radius send service-type（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth radius send nas-identifier（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L