[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list(standard)(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> 番号付き標準IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] access-list {<1-99>|<1300-1999>}`

番号付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための番号付き標準IPアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した番号付き標準IPアクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
番号付き標準IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、番号付き標準IPアクセスリストモードのaccess-list(standard)(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`<1-99>|<1300-1999>` | アクセスリスト番号。1～99と1300～1999が標準IPアクセスリストの番号となる

### 使用例

■ 番号付き標準IPアクセスリスト「1」を作成する。

    awplus(config)# access-list 1 ↓
    awplus(config-ip-std-acl)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list(standard)(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- access-list(standard)(seq entry)（番号付き標準IPアクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
distribute-list（RIPモード）
ip igmp access-group（インターフェースモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
offset-list（RIPモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
vty access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L