[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# location civic-location-id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-if)# location civic-location-id <1-4095>`

`(config-if)# no location civic-location-id`

対象スイッチポートにLLDP-MEDで通知する住所情報を割り当てる。すでに住所情報が割り当てられていた場合は、新しい情報に置き換える。
no形式で実行した場合は住所情報の割り当てを削除する。

### パラメーター

`<1-4095>` | 住所情報の登録番号。location civic-location identifierコマンドとlocation civic-location(sub-commands)コマンドで登録済みの番号を指定すること

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- location civic-location-id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
location civic-location identifier（グローバルコンフィグモード）
location civic-location(sub-commands)（住所情報登録モード）
show location（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L