[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# storm-action

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# storm-action {portdisable|vlandisable|linkdown}`

`(config-pmap-c)# no storm-action`

QoSストームプロテクション機能において、対象トラフィッククラスの受信レートがstorm-rateコマンドで設定した上限値を超過した場合の動作を指定する。
no形式で実行した場合は受信レート超過時の動作設定を削除する。
受信レート超過時の動作は、storm-downtimeコマンドで指定した時間が経過すると自動的に終了する（通常のポート動作に戻る）。
なお、動作継続時間内であっても、portdisableの動作はshutdownコマンドを「shutdown」→「no shutdown」の順に実行することで、また、linkdownの動作はshutdownコマンドを「no shutdown」の形式で実行することにより手動で解除できる。また、vlandisableの動作は、switchport enable vlanコマンドにより手動で解除できる。
本コマンドには初期値が存在しないため、QoSストームプロテクション機能を使用するときは必ず本コマンドを明示的に設定する必要がある。

### パラメーター

`portdisable` | ポートを無効化する
`vlandisable` | 入力VLAN（クラスマップのmatch vlan節で指定したVLAN）に対してのみ受信ポートを無効化する。本動作を使用する場合は、対象トラフィッククラスを識別するクラスマップにおいて、match vlan節を指定しておく必要がある
`linkdown` | 受信ポートを物理的にリンクダウンさせる

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

show mls qos interface storm-status（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
storm-downtime（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-window（ポリシーマップ・クラスモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L