[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# key-string

モード: キーチェーン・キーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-keychain-key)# key-string [encrypted] TEXTLINE`

`(config-keychain-key)# no key-string`

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を構成する鍵の値（パスワード）を設定する。
no形式で実行した場合は鍵の値を削除する。

### パラメーター

`encrypted` | `TEXTLINE`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`TEXTLINE` | RIPバージョン2で認証を行うときのパスワード。パスワード認証の場合は、キーチェーン内のパスワード集合が認証相手と同じであれば、鍵番号は異なっていてもよい。MD5認証の場合は、鍵番号とパスワードの組み合わせが認証相手と同じでなくてはならない。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ キーチェーンnet17keysの鍵番号1の値（パスワード）を設定する。

    awplus(config)# key chain net17keys ↓
    awplus(config-keychain)# key 1 ↓
    awplus(config-keychain-key)# key-string Gnpaf7u8ya! ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    key (キーチェーンモード)
        |
        +- key-string（キーチェーン・キーモード）

### 関連コマンド

ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L