[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# udld port aggressive-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config-if)# [no] udld port aggressive-mode`

指定したインターフェースのUDLDのモードをアグレッシブモードに設定する。

### 使用例

    awplus(config-if)# udld port aggressive-mode ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- udld port aggressive-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L