[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac password

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-mac [encrypted] password WORD`

`(config)# no auth-mac password`

MACベース認証においてRADIUSサーバーに認証を要求するときのパスワードとして、個々のSupplicantのMACアドレスではなく、全Supplicantに共通な任意の文字列を使うように設定する。
no形式で実行した場合は、共通パスワードを削除し、個々のSupplicantのMACアドレスを使う動作に戻す。
初期設定では個々のSupplicantのMACアドレスを使う。
本コマンドは、MACベース認証 → Web認証またはMACベース認証 → 802.1X認証の2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）を使用する場合を想定したもの。本コマンドでMACベース認証用の共通パスワードを設定することにより、Authenticator（本製品）とRADIUSサーバーとの間で使用する認証方式を、MACベース認証とWeb/802.1X認証とでそれぞれ別の方式に設定する必要がなくなる。

### パラメーター

`encrypted` | passwordパラメーターで指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`password WORD` | パスワード。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ MACベース認証用のパスワードとして、全Supplicant共通のパスワード「944NinEshaW」を使うよう設定する。

    awplus(config)# auth-mac password 944NinEshaW ↓

■ MACベース認証用のパスワードとして、個々のSupplicantのMACアドレスを使うように設定する。

    awplus(config)# no auth-mac password ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで設定を変更しても、すでに認証済みのSupplicantには影響を与えない。
■ 本コマンドで設定したパスワードは暗号化された形式（encrypted password XXXXXの形式）でコンフィグに保存される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-mac password（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth two-step enable（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-mac username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L