[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# key chain

モード: グローバルコンフィグモード --> キーチェーンモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config)# [no] key chain NAME`

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を作成し、キーチェーンを構成する鍵の設定を行うためのキーチェーンモードに移行する。
no形式で実行した場合はキーチェーンおよびキーチェーンを構成する鍵を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
キーチェーンモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`NAME` | キーチェーン名。認証相手と同じでなくてもよい

### 使用例

■ キーチェーンnet17keysを作成する。

    awplus(config)# key chain net17keys ↓
    awplus(config-keychain)#

■ キーチェーンnet17keysを削除する。キーチェーン内の鍵も削除される。

    awplus(config)# no key chain net17keys ↓

■ キーチェーンの設定確認はshow running-configコマンドにkey chainを指定することで行える。

    awplus(config)# show running-config key chain ↓
    !
    key chain MyKeyChain
     key 1
      key-string aiueo
     key 2
      key-string kakikukeko
     key 3
      key-string sashisuseso
    !

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- key chain（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- key（キーチェーンモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key-string（キーチェーン・キーモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L