[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp static-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp static-group A.B.C.D [source A.B.C.D] [interface IFNAME]`

対象インターフェースに対し、マルチキャストグループメンバーのエントリーをスタティックに登録する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | マルチキャストグループアドレス
`source A.B.C.D` | マルチキャスト送信者のIPアドレス。送信元指定マルチキャスト（SSM = Source Specific Multicast）のスタティックエントリーを登録するときに指定する。本パラメーターはIGMPバージョン3環境でのみ使用可能。IGMPバージョン1または2を利用している環境では使用しないこと
`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。省略時は対象インターフェース（VLAN）内のすべてのスイッチポートが対象になる

### 使用例

■ vlan10上のスイッチポート1.0.8にマルチキャストグループ239.1.4.7をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 239.1.4.7 interface port1.0.8 ↓

■ vlan10上のスイッチポート1.0.8にマルチキャストグループ232.2.5.8、送信者172.21.10.5をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 232.2.5.8 source 172.21.10.5 interface port1.0.8 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp static-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip igmp groups（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L