[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ethernet cfm domain

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# show ethernet cfm domain [NAME details | details]`

MDインスタンスの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | MDインスタンス名
`details` | 詳細を表示する

### 使用例

    awplus# show ethernet cfm domain ↓

    CFM Domain Name                   Level
    ---------------------------------------
    MD-INST1                          0
    MD-INST2                          3

    awplus# show ethernet cfm domain details ↓

    Maintenance Domain Name.......... MD-INST1
    Maintenance Domain Name Format... character-string
    Maintenance Domain Name Value.... MD-12L0
    Level............................ 0
    Associated CFM Services.......... (Link Level ): MA-INST1-1
    MIP Creation..................... none
    --------------------------------------------------------------------------------
    Maintenance Domain Name.......... MD-INST2
    Maintenance Domain Name Format... character-string
    Maintenance Domain Name Value.... MD-12L3
    Level............................ 3
    Associated CFM Services.......... (Link Level ): MA-INST2-1
    MIP Creation..................... none
    -------------------------------------------------------------------------------

    awplus# show ethernet cfm domain MD-INST1 details ↓

    Maintenance Domain Name.......... MD-INST1
    Maintenance Domain Name Format... character-string
    Maintenance Domain Name Value.... MD-12L0
    Level............................ 0
    Associated CFM Services.......... (Link Level ): MA-INST1-1
    MIP Creation..................... none

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
show ethernet cfm details（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L