[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp notification-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# lldp notification-interval <5-3600>`

`(config)# no lldp notification-interval`

LLDP MIBのオブジェクトlldpNotificationIntervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<5-3600>` | LLDP MIBのオブジェクトlldpNotificationIntervalの値。この値はLLDP関連通知メッセージの最小送信間隔を示すもので単位は秒。初期値は5

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp notification-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

lldp med-notifications（インターフェースモード）
lldp notifications（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L