[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip source binding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip source binding`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のスタティックエントリーを表示する。

### 使用例

    awplus> show ip source binding ↓

    IP Source Bindings:

    Client       MAC                               Expires
    IP Address   Address         VLAN  Port        (sec)      Type
    ----------------------------------------------------------------------
     1.1.1.1     0000.1111.2222  1     port1.0.1   Infinite   Static

表 1
Client IP Address | DHCPクライアントのIPアドレス
MAC Address | DHCPクライアントのMACアドレス
VLAN | パケットを受信したVLAN ID
Port | パケットを受信したL2ポート名
Expires (sec) | 有効期間（秒）。スタティックバインディングの場合、またはDHCPメッセージのリース時間が0xffffffffの場合にInfiniteを表示する
Type | DHCP Snoopingバインディングの種類（Static）

### 関連コマンド

ip source binding（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp snooping binding（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L