[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree alternate-root-inconsistent

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# [no] spanning-tree alternate-root-inconsistent`

ルート不整合（root-inconsistent）状態のポートの役割を代表ポート（Designated port）ではなく代替ポート（Alternate port）に遷移させる機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。
■ 本機能は、ルートガード機能を有効にしたポートが、ルートブリッジとなる可能性のある別のデバイスのポートに誤って接続される可能性がある場合にのみ使用してください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree alternate-root-inconsistent（インターフェースモード）

### 関連コマンド

spanning-tree guard root（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L