[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip route database

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御

`> show ip route database [TYPE]`

IP経路表（RIB: Routing Information Base）を表示する。
IP経路表（RIB）は、IP転送表（FIB: Forwarding Information Base）のもとになるデータベース。RIB内に同一宛先への経路が複数存在している場合は、最適経路だけがFIBに登録される。FIBを表示させるにはshow ip routeコマンドを使う。

### パラメーター

`TYPE` | 表示する経路を絞り込むときに指定する。次の値を指定できる
| `connected` | インターフェース経路（直結経路）だけを表示する
| `static` | スタティック経路だけを表示する
| `rip` | RIP経路だけを表示する

### 使用例

■ RIP使用時のRIB表示例

    awplus> show ip route database ↓
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP
           > - selected route, * - FIB route, p - stale info

    C    *> 172.16.10.0/24 is directly connected, vlan10
    C    *> 172.21.10.0/24 is directly connected, vlan20
    R    *> 172.22.10.0/24 [120/2] via 172.16.10.2, vlan10, 00:04:11
    R    *> 172.22.20.0/24 [120/3] via 172.16.10.2, vlan10, 00:04:11
    R    *> 172.23.10.0/24 [120/2] via 172.16.10.3, vlan10, 00:04:11
    R    *> 192.168.10.0/24 [120/2] via 172.21.10.2, vlan20, 00:04:09
    R    *> 192.168.20.0/24 [120/2] via 172.16.10.3, vlan10, 00:00:18
    S    *> 192.168.30.0/24 [1/0] via 172.16.10.100, vlan10

■ 各行の先頭に表示される「C」、「S」のような記号は、経路種別（経路の学習元）を示す。サポートしている経路種別には以下のものがある。

表 1：経路種別を表す記号
記号 | 経路種別
C | インターフェース経路（直結経路）
S | スタティック経路
R | RIP経路

また、宛先プレフィックスの前に表示される「*>」のような記号は、各経路の属性フラグを示す。それぞれの意味は次のとおり。

表 2：経路エントリーの属性フラグ
記号 | 属性フラグ
* | FIB経路フラグ。該当経路がIP転送表（FIB：Forwarding Information Base）にも登録されていることを示す。「*」の付く経路には必ず次項の「>」が付くが、その逆は必ずしも真ではない
> | 最適経路フラグ。該当経路がRIB内における該当プレフィックス宛ての最適経路であることを示す。

■ インターフェース経路（記号：C）の表示項目は次のとおり。

    C    *> 172.16.10.0/24 is directly connected, vlan10

表 3：インターフェース経路の表示項目
C | Connected route、すなわち、インターフェース直結経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと。インターフェース経路はつねに最適経路であり（>）、FIBにも登録される（*）
172.16.10.0/24 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
is directly connected | 「C」の繰り返し。直結経路であることを示す
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）

■ スタティック経路（記号：S）の表示項目は次のとおり。

    S    *> 192.168.30.0/24 [1/0] via 172.16.10.100, vlan10

表 4：スタティック経路の表示項目
S | Static route、すなわち、スタティック経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと
192.168.30.0/24 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
[1/0] | 管理距離/メトリック。スタティック経路の管理距離は特に指定しないかぎり1となる。メトリックはスタティック経路では意味を持たないのでつねに0と表示される
via 172.16.10.100 | ネクストホップアドレス（転送先IPアドレス）
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）

■ RIP経路（記号：R）の表示項目は次のとおり。

    R    *> 172.22.20.0/24 [120/3] via 172.16.10.2, vlan10, 00:04:11

表 5：RIP経路の表示項目
R | RIP route、すなわち、RIP経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと
172.22.20.0/24 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
[120/3] | 管理距離/RIPメトリック。RIP経路の管理距離は特に指定しないかぎり120となる。RIPにおけるメトリックはホップ数だが、各種設定により変更も可能
via 172.16.10.2 | ネクストホップアドレス（転送先IPアドレス）
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）
00:04:11 | 該当経路の情報が最後に更新されてからの経過時間

### 注意・補足事項

■ インターフェースがダウンしている場合、該当するインターフェース経路は表示されない。

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip rip（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L