[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf virtual-links

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf virtual-links [id <1-4094> [remote-id <1-4094>] | remote-id <1-4094>]`

対象ノードに設定されているAMF仮想リンク（AMF仮想クロスリンクを含む）の情報を表示する。

### パラメーター

`id <1-4094>` | ローカルID。表示対象をローカルIDで絞り込むときに使う
`remote-id <1-4094>` | リモートID。表示対象をリモートIDで絞り込むときに使う

### 使用例

■ AMF仮想リンクの一覧を表示する。

    HQ001# show atmf virtual-links ↓

    ATMF Virtual-Link Information:

    Local     Local                 Remote                Tunnel    Tunnel
    Port      ID   IP               ID   IP               Protect   State
    -----------------------------------------------------------------------------
    vlink1    1    10.1.1.1         1    10.10.10.1       -         Complete

     * = Dynamic Address.

    Virtual Links Configured: 1

表 1
Local Port | 仮想リンクのインターフェース名。「vlinkX」の「X」は仮想リンクのローカルID
Local ID | ローカルID
Local IP | ローカル側IPアドレス。動的アドレスの場合は「*」が付く
Remote ID | リモートID
Remote IP | リモート側IPアドレスまたはホスト名
Tunnel Protect | 通常の仮想リンクでは「-」、セキュア仮想リンクでは「ipsec」と表示される
Tunnel State | 仮想リンクの状態
Virtual Links Configured | 設定されている仮想リンクの数

### 注意・補足事項

■ Secure Edge、Secure HUBシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。

### 関連コマンド

atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links detail（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L